|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | DB3元素 | 数据类型 | 图层 | 超链接格式 | 文字内容格式 | 备注 |
| 建筑 | 墙 | PolyLine | PC\_YZ  PCG\_PCBODY  PC\_GZ  PC\_YZ\_WALL  PC\_LYBT\_HACH  PC\_BW\_PM  PC\_NQ\_GZ\_HACH  AE-WALL  AE-FNSH  AE-WIND  DEFPOINTS-1 | (看线或者剖线):  index(数据来源Key):值  ALbID(轻量化ID):值  \_\_Category:值  \_\_材质:值  \_\_UserType:值  \_\_图层:值  \_\_投影层次:值  \_填充图案:值 (例子:剖线：index:5 AlbID:10007\_\_Category：墙\_\_材质：TH-砌体墙\_\_UserType：\_\_图层：AE-WALL\_\_投影层次：剖切投影;底部投影\_填充图案:QD\_CommonBrick) |  |  |
| 窗 | PolyLine | AE-WIND | 同上 |  |  |
| 窗文字 | MTexT | DEFPOINTS |  | 门窗编号 | 设计师一般会在外面另行标注,这个文字没有参考价值 |
| 门 | PolyLine | DEFPOINTS-1 | 同上 |  |  |
| 门文字 | MTexT | DEFPOINTS |  | 门窗编号 | 设计师一般会在外面另行标注,这个文字没有参考价值 |
| 栏杆 | PolyLine | AE-HDWR | 同上 |  |  |
| 楼板 | PolyLine | AE-WALL  AE-FNSH  DEFPOINTS-1 | 同上 |  |  |
| 线脚 | PolyLine | PC\_YZ  PCG\_PCBODY  PC\_GZ  PC\_YZ\_WALL  PC\_LYBT\_HACH  PC\_BW\_PM  PC\_NQ\_GZ\_HACH  AE-WALL  AE-FNSH  DEFPOINTS-1 | 同上 |  |  |
| 房间 | PolyLine | DEFPOINTS\_ROOM | Category：房间  \_\_边界：List<BmdLine>转成的字符串  (例子:  Category：衣帽间\_\_边界：3199,5999\_1899,5999;1899,5999\_1899,6000;1899,6000\_1601,6000;1601,6000\_1601,5999;1601,5999\_799,5999;799,5999\_100,6000;100,6000\_100,4400;100,4400\_3199,4400;3199,4400\_3199,5999;  ) |  |  |
| 结构 | 梁 | Line | S\_BEAM |  |  |  |
| 梁文字 | DBText | S\_BEAM\_TEXT\_VERT  S\_BEAM\_TEXT\_HORZ | id\_(x,y)\_(x,y)\_宽x高\_bottom\_Bulge  (例子:  1154750217\_3400,2350\_3400,4200\_200X400\_-400\_0) | 宽高 |  |
| 剪力墙 | PolyLine | S\_WALL\_BELW\_DASH  S\_WALL |  |  |  |
| 柱 | PolyLine | S\_COLU\_BELW\_DASH  S\_COLU |  |  |  |